|  |  |
| --- | --- |
|  | org 0h  write bit p3.0  gate bit p3.2  cw0 equ 00010010b; режим 1  cnt0 equ 8; 8 тактов  clr gate  setb write  mov p1,#3  mov p2,#cw0  clr write  nop  setb write  mov p1,#0  mov p2,#cnt0; 8 тактов  clr write  nop  setb write  setb gate; пуск  mov r0,#20; пауза  loop: djnz r0,loop  mov p2,#cnt0+8: 16 тактов  clr write  nop  setb write  clr gate  nop  setb gate; пуск  wait: jmp wait  end |
|  | |